**与FE**

需要2个js接口

1. 传输给js一个舞台加载后的id

Id为加载舞台的状态值 这个id是从flashvars里得到”id”参数的值

Str为要调用的js的方法 这个str是从flashvars里得到”js”参数的值

ExternalInterface.call(str,id);

2.js传输下载Xml格式的字符串

所要显示的报表数据信息xml，通过js传输过来Xml格式的字符串。

ExternalInterface.addCallback("getXmlData", parseXmlData);